**Helikopter anfordern**

Anforderungen an Helilandeplatz:

* Hindernisfreie Zone von mind. 22m Durchmesser, in der keine losen Gegenstände (Tücher, Bänder, etc.) herumliegen dürfen.
* Der Helikopter benötigt eine horizontale, eben Aufsetzfläche von mind. 5m Durchmesser.
* Die Platzwahl hat so zu erfolgen, dass aus zwei Richtungen mit max. Neigungswinkel von 45° angeflogen werden kann.
* Die Anzeige der Windrichtung durch den Einweiser hat wie folgt zu geschen:

*Der Einweiser hält sich gut sichtbar am Rande des Helilandeplatzes auf, mit dem Rücken zum Wind und erhobenem Arm.*



Verhalten am Helilandeplatz:

* Für die Einweisung darf sich nur 1 Person näher als 20m beim Landeplatz aufhalten.
* Mützen sind abzunehmen und Patienten sind vor dem Rotorwind zu schützen.
* Die Annäherung zum Heli darf erst erfolgen, wenn der Rotor stillsteht; nur von vorne und in ständiger Sichtverbindung mit dem Piloten.
* Das Rauchen ist im Umkreis von 20m um den Helikopter verboten.